
**客服支持常见问题预览**

**ISR-2050A和鑫e评扫描阅卷流程：**

1. 打开顶盖的按钮是需要向侧推开，而不是掰开，这样才能打开盖子；
2. 扫描阅读机有时候会出现连着读两张答题卡的情况，就是两张答题卡连在一起的情况，这时候是因为反搓斜面太高，压纸力度太大；
3. 压纸力度调节按钮（就是反搓斜面高度调节按钮）位于扫描机进纸仓正下方，根据纸厚调低调高反搓斜面；
4. 在isr scan tool里有一个界面显示纸厚，如果纸厚在180以上就会经常出现卡纸的情况，这时候需要用螺丝打开isr侧面的盖子，将对应的四个纸厚调节，直到软件界面显示110左右；
5. 如果软件的扫描界面出现报错信息，可以点击查看图像情况，也可看状态描述里的报错信息，分析原因，例如如果是定位点出错；
6. 图像服务器设置失败，直接原因有可能是因为服务器获取不到本机IP，这时候需要检查联网情况，有可能是本机存在两个ip地址，获取了其中一个错的本机IP，这时只要将其中一个适配器设置禁止就可以了；
7. 启动多个评卷服务需启动多个tomcat,即在以下设置界面设置maystar/school里的tomcat8088,tomcat8089,tomcat809到Tomcat文件夹名那一栏；



1. 如果设置了对的本机ip地址，图像服务器还是无法启动，这时候要将共享文件夹的IP改成本机计算机名就能启动了；
2. 共享文件夹创建失败，有可能是因为没有开启家庭组，最直接的原因是没有连入正确的共享网络；
3. 本公司答题卡正反面的定位点位置有所不同，其他公司可能会是相同的，这时候需要添加一个额外自定义的定位点去帮助机器区分正反面；
4. Isr机器正面的轮子可以调节搓纸轮高低；
5. 客户来电话通常是在上班开始的时候或者下班的时候打来；

**条形码使用注意事项：**

* + - 1. 条形码出现黑痕是因为碳带的黑纸有皱纹；
      2. 考场地址名字太长会出现名字不能显示在一个标签内；

**公司座机电话使用注意事项：**

想打公司的某个电话找人，直接拿起电话打分机号就可以了；